# 体育场馆收费使用说明

1. 配置文件

[DB]

DBIP=172.20.32.26 服务器ip

PORT=1521 端口号 db2不用配置，但要装客户端

DBSOURCE=yktdb 数据库实例名

USER=ykt\_cur 用户名

PASS=kingwybhydx 密码

[use]

debug=false 是否写日志 true写，false不写

voice=f\_ 声音播放

updatetime=10000 设置多长时间采集更新流水，单位豪秒 1000为一秒

[device]

TERMID=999 终端号，区别多个多媒体同时用

[pos]

posport=0 读卡器端口 （无须改动）

baud=19200 频率 （无须改动）

配置说明

1. 必须配置服务器ip，端口号为连接到一卡通，数据库实例名， 数据库用户名，密码。
2. 多个终端多媒体使用时需要配置终端号，否则不知道哪个终端刷的卡。
3. 其他参数一般不要动。